|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2/3 do SIWZ –** **Tabela zgodności parametrów przedmiotu zamówienia** |

**Część 3 – Dostawa fabrycznie nowej kosy spalinowej – szt. 2 na plac Starostwa Powiatowego w Poddębicach 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany parametr** | **Oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne** **(wypełnia Wykonawca)** | **Uwagi** |
| **Parametry techniczne kosy spalinowej** |
| 1. **dane podstawowe**
 |
| 1.1 | Marka i model |  |  |
| 1.2 | Fabrycznie nowa |  |  |
| 1.3 | Rok produkcji: min. 2018 |  |  |
| 1.4 | Silnik o mocy 2,2 ÷ 3,8 kW / 3,0 ÷4,0 KM niskoemisyjny |  |  |
| 1.5 | Regulowana długość rączki |  |  |
| 1.6 | Szerokość robocza 40,0÷50,0 cm |  |  |
| 1.7 | Ciężar bez paliwa 7,0÷9,0 kg |  |  |
| 1.8 | Regulacja punktu zapłonu |  |  |
| 1.9 | Elektroniczne dozowanie ilości paliwa |  |  |
| **2. URZĄDZENIA TNĄCE** |
| 2.1 | Głowica tnąca 2 żyłkowa |  |  |
| 2.2 | Głowica tnąca wyposażona w 3 uchylne nożyki |  |  |
| 2.3 | Tarcza tnąca o średnicy min. 250,0 mm |  |  |
| 2.4 | Trójząb 250,0÷350,0 mm |  |  |
| **3. DODATKOWE WYPOSAŻENIE** |
| 3.1 | Pas nośny (naramienny) |  |  |
| 3.2 | Okulary ochronne |  |  |
| 3.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 3.4 | Stacjonarny autoryzowany serwis producenta w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Starostwa Powiatowego w Poddębicach 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16*Podać dokładny adres i odległość od siedziby Zamawiającego* |  |  |
| KRYTERIUM OCENY OFERT (waga 40%)Okres gwarancji min. 24 m-cyMax. 60 m-cy  |  |  |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

………..………………………

*(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby*

*upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)*