|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2/4 do SIWZ –**  **Tabela zgodności parametrów przedmiotu zamówienia** |

**Część 4 – Dostawa fabrycznie nowej piły spalinowej – szt. 2 na plac Starostwa Powiatowego w Poddębicach 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wymagany parametr** | **Oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne**  **(wypełnia Wykonawca)** | | **Uwagi** |
| **Parametry techniczne piły spalinowej** | | | | | |
| **1.dane podstawowe** | | | | | |
| 1.1 | Marka i model | | |  |  |
| 1.2 | Fabrycznie nowa | | |  |  |
| 1.3 | Rok produkcji: min. 2018 | | |  |  |
| 1.4 | Silnik o mocy 2,2 kW / 3,0 KM | | |  |  |
| 1.5 | Przełącznik wielofunkcyjny (opcja pół gaz / ssanie oraz start / stop) | | |  |  |
| 1.6 | Boczny napinacz piły łańcuchowej | | |  |  |
| 1.7 | Prowadnica o długości 38÷40 cm | | |  |  |
| 1.8 | System filtrów powietrza o długiej żywotności | | |  |  |
| 1.9 | Trwały zestaw tnący | | |  |  |
| 1.10 | System automatycznego smarowania łańcucha i szybki wyłącznik wygaszania silnika | | |  |  |
| 1.11 | Łańcuch z podziałką 0,325" | | |  |  |
| 1.12 | System tłumienia drgań | | |  |  |
| 1.13 | Katalizator wmontowany w układ wydechowy | | |  |  |
| 1.14 | Pompka zasysająca paliwo ułatwiająca rozruch | | |  |  |
| 1.15 | Ciężar bez paliwa i prowadnicy 4.5÷5,0 kg | | |  |  |
| **2.DODATKOWE WYPOSAŻENIE** | | | | | |
| 2.1 | Klucz uniwersalny | | |  |  |
| 2.2 | Osłona zespołu tnącego | | |  |  |
| 2.3 | Okulary ochronne | | |  |  |
| 2.4 | Łańcuch tnący przystosowany do prowadnicy | | |  |  |
| 2.5 | Instrukcja w języku polskim | | |  |  |
| 2.6 | Stacjonarny autoryzowany serwis producenta w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Starostwa Powiatowego w Poddębicach 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16  *Podać dokładny adres i odległość od siedziby Zamawiającego* | | |  |  |
| KRYTERIUM OCENY OFERT (waga 40%)  Okres gwarancji min. 24 m-cy  Max. 60 m-cy | | | |  |  |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

………..………………………

*(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby*

*upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)*