Załącznik nr 6/4

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia piły spalinowej**

 **CPV: 43812000-8**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej **piły spalinowej** do siedziby Zamawiającego w ilości 2 szt
2. Parametry jakie musi spełniać piła spalinowa:
3. silnik o mocy 2,2 kW / 3,0 KM
4. przełącznik wielofunkcyjny (opcja pół gaz / ssanie oraz start / stop)
5. boczny napinacz piły łańcuchowej,
6. prowadnica o długości 38÷40 cm,
7. system filtrów powietrza o długiej żywotności
8. trwały zestaw tnący
9. system automatycznego smarowania łańcucha i szybki wyłącznik wygaszania silnika
10. łańcuch z podziałką 0,325"
11. system tłumienia drgań
12. katalizator wmontowany w układ wydechowy
13. pompka zasysająca paliwo ułatwiająca rozruch
14. ciężar bez paliwa i prowadnicy 4,5÷5,0 kg
15. Dodatkowe wyposażenie:
16. klucz uniwersalny
17. osłona zespołu tnącego
18. okulary ochronne
19. łańcuch tnący przystosowany do prowadnicy
20. instrukcja obsługi w języku polskim.

14. Gwarancja min 24 m-cy.

Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 2 osoby wskazane przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji, przeglądów dostarczonego sprzętu. Czas trwania szkolenia co najmniej 1 godzina. Wykonawca zapewni stały stacjonarny serwis w odległości nie większej niż 50,0 km

Pod pojęciem **„fabrycznie nowej”** Zamawiający rozumie sprzęt – piłę spalinową wytworzoną (wyprodukowaną) przez fabrykę (zakład przemysłowy) do nabycia i nie używaną. Za fabrycznie nowy zostanie uznany sprzęt nabyty od dowolnego zbywcy w przypadku, gdy uprzednio nie był on używany (eksploatowany).