Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 84/2017

Burmistrza Przasnysza z dnia 4 października 2017r.

**Wykaz chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych, parkingów objętych planem zimowego utrzymania dróg**

1. **ul. Św. Wojciecha** – chodnik od ul. Kościelnej do budynku Starostwa Powiatowego, alejka na skwerze, parking przy budynku Starostwa Powiatowego, drogi dojazdowe do parkingu i zatoki postojowej – 1651,0 m2.
2. **ul. 3 Maja** – chodnik na szerokości parku – 193,0 m2.
3. **ul. B. Kryszkiewicza –** chodnik po stronie wschodniej od skrzyżowania z ul. 3-ga Maja do mostu na rzece Węgierce, chodnik po stronie zachodniej przed mostem nie przylegający do posesji do mostu – 300,0 m2.
4. **ul. Szpitalna** – chodnik po stronie wschodniej od skrzyżowania z ul. Zawodzie do mostu oraz chodniki na szerokości mostu – 470,0 m2.
5. **ul. Św. St. Kostki** – chodnik po stronie parku na odcinku od MDK do ul. Zawodzie i od ogrodzenia kościoła Farnego do ogrodzenia za mostem, alejki i chodnik przez skwer naprzeciw Liceum Ogólnokształcącego - 887,0 m2.
6. **ul. Zawodzie** – chodnik od skrzyżowania z ul. Św. St. Kostki do nieruchomości oznaczonej nr 1 po stronie rzeki – 368,0 m2.
7. **ul. Joselewicza** – ciąg pieszy z kładką przez rzekę do ul. Świerczewo – 456,0 m2.
8. **Pasaż** – od ul. Świerczewo do ul. Orlika – 700,0 m2.
9. **ul. Przechodnia** – od ul. Kaczej do ul. Świerczewo – 525,0 m2.
10. **ul. Orlika** – chodniki po obydwu stronach ulicy nie przylegające bezpośrednio do posesji , alejki na skwerze przy cmentarzu, zatoki postojowe wzdłuż całej ulicy, ścieżka rowerowa – 4639,0 m2.
11. **ul. 3 – go Maja** - chodnik przez skwer na skrzyżowaniu 3 – go Maja/B. Kryszkiewicza.
12. **ul. Mostowa** – chodniki na długości mostu – 60,0 m2.
13. **ul. Sadowa** – chodniki po obydwu stronach ulicy nie przylegające bezpośrednio do posesji, ścieżka rowerowa – 3149,0 m2.
14. **ul. Świerkowa** – chodnik po obydwu stronach ulicy na całej jej długości oraz parkingi – 1380,0 m2.
15. **ul. Al. Wojska Polskiego** – chodniki po obydwu stronach ulicy nie przylegające bezpośrednio do posesji, ścieżka rowerowa, zatoki postojowe – 1763,0 m2.
16. **ul. Al. Jana Pawła II** – chodniki po obydwu stronach ulicy nie przylegające bezpośrednio do posesji, ścieżka rowerowa, zatoki postojowe – 3190,0 m2.
17. **Ścieżka rowerowa** od ul. Makowskiej do ul. Leszno oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Krzywej – 1804,0 m2.
18. **ul. Bukowa do Przedszkola Nr 1** (od ul. Sosnowej), chodnik na wysokości ogródków działkowych – 150,0 m2.
19. **ul. Kolejowa –** ciąg pieszo-rowerowy od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska do skrzyżowania z ul. Leszno – 3378,0 m2.
20. **ul. Tęczowa –** chodniki nie przylegające bezpośrednio do posesji i zatoki postojowe – 480,0 m2.
21. **ul. Przemysłowa –** ciąg pieszo-rowerowy i zatoka postojowa przy moście – 2047,0 m2.
22. **ul. Strażacka –** zatoki postojowe – 147,0 m2.
23. **ul. Asnyka –** chodniki nie przylegające bezpośrednio do posesji – 612,0 m2.
24. **ul. Bienia** – chodniki nie przylegające bezpośrednio do posesji – 310,0 m2.
25. **ul. Broniewskiego** – zatoka postojowa – 125,0 m2.
26. **ul**. **Wiejska – Okopowa - Sienna –** ciąg pieszo rowerowy 1201,0 mb/ 2655,0 m2.
27. **ul. Wojskowa** - zatoki postojowe - 2930,0 m2.
28. **ul. Starzyńskiego** – zatoki postojowe 560,0 m2 i chodnik nie przylegający do posesji 100,0 m2.
29. **ul**. **Rolnicza –** ścieżka rowerowa1470 mb/3675,0 m2
30. **ul. Makowska** – chodnik z możliwością parkowania 230,0 m2
31. **ul. Szkolna** – zatoka postojowa 580,0 m2, chodnika 586,0 m2.

**Informacje uzupełniające:**

* 1. Planem zimowego utrzymania objęte są wyszczególnione powyżej chodniki, zatoki, parkingi i ciągi pieszo rowerowe o **łącznej powierzchni ~ 41571,00 m2**. Powyższe dotyczy zarówno odśnieżania jak i zwalczania śliskości.
  2. Zwalczanie śliskości :
* do zwalczania śliskości będzie stosowany piasek, który wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na okres realizacji umowy.

3. Technikę prowadzenia prac zimowego utrzymania określono w Specyfikacji Technicznej zamieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia /OPZ/, którą Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać.

4. W przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych /opady śniegu, gołoledź/ w godzinach nocnych odśnieżanie/posypywanie **musi być ukończone do godziny 700**