PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne dla mieszkańców wsi Kłudzice - dz. nr ewid. 287, obręb Kłudzice, gmina Sulejów

ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 287, obręb Kłudzice, gmina Sulejów, powiat piotrkowski, województwo łódzkie INWESTOR : Gmina Sulejów

ADRES INWESTORA : ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Turniak

DATA OPRACOWANIA : 30.09.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania 30.09.2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| 1  | KNNR 10104-13 | Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności - stok o nachyleniu 1:3 do 1:2obmiar = 7.000 szt. | szt. | 7 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 |
| 2  | KNR 2-010506-04 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III- po wykopaniu karpobmiar = 180.000 m2 | m2 | 180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180 |
| 3  | kalk. własna | Dostawa ziemi obmiar = 50.000 m3 | m3 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 4 | KNR 2-210218-03 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na te- renie płaskimobmiar = 50.000 m3 | m3 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 5  | KNR 2-230402-03analogia | Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzeniaobmiar = 1.000 szt. | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 6  | KNR 2-230402-02analogia | Brama o wym. 200x400cm obmiar = 1.000 szt. | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 7  | KNNR 21603-02analogia | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.6 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - ogrodzenie systemowe z paneli , drut 5mm powlekanyobmiar = 169.000 m | mb | 169.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 169.000 |