Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 271.37.2018

**Formularz oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 271.37.2018**

**Na przeprowadzenie adaptacji budynku na potrzeby dziennego klubu Seniora w Nowym Strachocinie**

1. w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków” nr RPMA.09.02.01 14-a686/18 realizowanegoprzez **Gminę Szelków i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Szelkowie** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

## Dane Oferenta:

……………………….…………………………...

…………………………………………………….

…………………………………………………….

(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji)

NIP:………………………………………………

tel.:……………….………………………………

e-mail: ………….………………………………………

**OFERTA**

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 271.37.2018 roku oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto ……………………………… zł (słownie: ………………………..), w tym kwota netto ……………………… (słownie: …………………….) i podatek VAT ………………………. zł (słownie: ……………………), zgodnie poniższą kalkulacją:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot i rodzaj prac adaptacyjnych | Wartość netto | Wartość brutto |
| Pomieszczenie A – przedsionek o powierzchni 1,38m x 2,25m, wejście do budynku, wymaga wykonania: |  |  |
| Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu do malowania (uzupełnienie ubytków, usunięcie wkrętów ze ścian) |  |  |
| Malowanie ścian i sufitu |  |  |
| Uzupełnienie terakoty po przekuciu hydrauliki z kuchni |  |  |
| RAZEM POMIESZCZENIE A |  |  |
| Pomieszczenie B – pomieszczenie obecnej szatni o powierzchni 1,75 x 2,25m – adaptacja na łazienkę przystosowaną dla osoby starszej zgodnie z poglądowym rzutem, wymaga wykonania: |  |  |
| Skucie starego tynku, przygotowanie ścian i podłogi do położenia glazury i terakoty oraz do malowania |  |  |
| Postawienia ścianki działowej 2m x 1m, oddzielającej prysznic od umywalki |  |  |
| Wykonanie wszystkich przeróbek i podłączeń hydraulicznych niezbędnych do podłączenia WC, prysznica i umywalki, grzejnika |  |  |
| Położenie glazury na wys. 2 m na wszystkich ścianach i ściance działowej prysznicowej i terakoty na podłodze |  |  |
| Zakup i montaż stelażu podwieszanego pod WC, miski WC, umywalki, siedziska pod prysznicem, grzejnika drabinkowego odpowiedniego do powierzchni pomieszczenia, |  |  |
| Zakup i montaż uchwytów pod prysznicem, przy WC, baterii prysznicowej i umywalkowej, uchwytów na ręczniki przy kabinie prysznicowej i umywalce oraz na papier toaletowy |  |  |
| Malowanie ścian i sufitu |  |  |
| Wykonanie punktów elektrycznych niezbędnych do wykonania oświetlenia górnego i kinkietu nad umywalką, montażu 4 gniazdek elektrycznych łazienkowych |  |  |
| Zakup i montaż nowych drzwi wejściowych wewnętrznych do adaptowanej łazienki |  |  |
| Inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania łazienki przystosowanej do potrzeb osoby starszej |  |  |
| RAZEM POMIESZCZENIE B |  |  |
| Pomieszczenie C – pomieszczenie obecnej toalety o powierzchni 2,10m x 2,25m – adaptacja na łazienkę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymaga wykonania: |  |  |
| Wyburzanie ścian, kabin WC, skuwanie płytek + tynkowanie |  |  |
| Postawienie ścianki działowej 2m x 1m oddzielającej prysznic od umywalki |  |  |
| Wykonanie wszystkich przeróbek i podłączeń hydraulicznych do WC, prysznica i umywalki |  |  |
| Położenie glazury na wys. 2 m na wszystkich ścianach i ściance działowej prysznicowej i terakoty na podłodze |  |  |
| Zakup i montaż stelażu podwieszanego pod WC, miski WC umywalki, siedziska pod prysznicem, grzejnika drabinkowego odpowiedniego do powierzchni pomieszczenia |  |  |
| Zakup i montaż uchwytów pod prysznicem, przy WC, baterii prysznicowej i umywalkowej, uchwytów na ręczniki przy kabinie prysznicowej i umywalce oraz na papier toaletowy |  |  |
| Malowanie ścian i sufitu |  |  |
| Wykonanie punktów elektrycznych niezbędnych do wykonania oświetlenia górnego i kinkietu nad umywalką, montażu 4 gniazdek elektrycznych łazienkowych |  |  |
| Zakup i montaż nowych drzwi wejściowych wewnętrznych do adaptowanej łazienki |  |  |
| Inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania łazienki przystosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej |  |  |
| RAZEM POMIESZCZENIE C |  |  |
| Pomieszczenie D – hydrofornia o powierzchni 1,46m x 2,25m – zmiana przeznaczenia na pomieszczenie gospodarcze, wymaga wykonania: |  |  |
| Wykonanie punktów elektrycznych niezbędnych do wykonania oświetlenia górnego i kinkietu nad zlewem, pralki, montażu 4 gniazdek elektrycznych łazienkowych |  |  |
| Wykonanie wszystkich przeróbek i podłączeń hydraulicznych niezbędnych do montażu zlewozmywaku technicznego i pralki oraz suszarki do sufitu |  |  |
| Malowanie ścian i sufitu |  |  |
| Zakup, montaż i podłączenie zlewozmywaku  |  |  |
| RAZEM POMIESZCZENIE D |  |  |
| Pomieszczenie E – korytarz o powierzchni 4,04m x 8,64m– nie zmieni przeznaczenia, wymaga wykonania: |  |  |
| Przygotowanie ścian do malowania (poprawki tynkarskie) |  |  |
| Malowanie ścian (kolor do uzgodnienia) i sufitu na biało |  |  |
| Montaż oświetlenia górnego (rastrowe led) |  |  |
| RAZEM POMIESZCZENIE E |  |  |
| Pomieszczenie F – sala edukacyjna o powierzchni zgodnie z poglądowym rzutem – adaptacja na potrzeby Sali rehabilitacyjnej, wymaga wykonania: |  |  |
| Przygotowanie ścian do malowania (poprawki tynkarskie) |  |  |
| Malowanie ścian (kolor do uzgodnienia) i sufitu na biało |  |  |
| Montaż oświetlenia górnego (rastrowe led) |  |  |
| Wymiana podłogi antypoślizgowej PCV |  |  |
| RAZEM POMIESZCZENIE F |  |  |
| Pomieszczenie G – sala edukacyjna o powierzchni 2,71m x 3,26m– adaptacja na potrzeby Sali wypoczynkowej, wymaga wykonania: |  |  |
| Przygotowanie ścian do malowania (poprawki tynkarskie) |  |  |
| Malowanie ścian (kolor do uzgodnienia) i sufitu na biało |  |  |
| Montaż oświetlenia górnego (rastrowe led) |  |  |
| RAZEM POMIESZCZENIE G |  |  |
| Pomieszczenie H – sala edukacyjna o powierzchni 5,62m x 5,69m– adaptacja na potrzeby Sali terapii zajęciowej, wymaga wykonania: |  |  |
| Przygotowanie ścian do malowania (poprawki tynkarskie) |  |  |
| Malowanie ścian (kolor do uzgodnienia) i sufitu na biało |  |  |
| Montaż oświetlenia górnego (rastrowe led) |  |  |
| RAZEM POMIESZCZENIE H |  |  |
| Pomieszczenie I – korytarz – adaptacja na potrzeby jadalni, wymaga wykonania: |  |  |
| Przygotowanie ścian do malowania (poprawki tynkarskie) |  |  |
| Wyburzenie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem I i J na wysokości 2m, uzupełnienie podłogi po wyburzeniu ścianki |  |  |
| Malowanie ścian (kolor do uzgodnienia) i sufitu na biało |  |  |
| Montaż oświetlenia górnego (rastrowe led) |  |  |
| RAZEM POMIESZCZENIE I |  |  |
| Pomieszczenie J – sala edukacyjna – adaptacja na potrzeby jadalni i kuchni, wymaga wykonania: |  |  |
| Przygotowanie ścian do malowania (poprawki tynkarskie) |  |  |
| Wyburzenie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem I i J na wysokości 2m  |  |  |
| Malowanie ścian (kolor do uzgodnienia) i sufitu na biało |  |  |
| Położenie paska glazury na ścianie gdzie będą znajdowały się szafki kuchenne |  |  |
| Uzupełnienie podłogi z terakoty z cokołami przypodłogowymi, pod szafkami kuchennymi i paskiem 1 m wzdłuż nich |  |  |
| Wykonanie podłączenia wody i odpływu do zlewozmywaku i zmywarki |  |  |
| Wykonanie i podłączenie punktów elektrycznych niezbędnych do podłączenia lodówki, zmywarki, mikrofali i 4 gniazdek dodatkowych (przeznaczonych do pomieszczeń kuchennych) |  |  |
| Montaż oświetlenia górnego (rastrowe led) |  |  |
| RAZEM POMIESZCZENIE J |  |  |
| Pomieszczenie L – kotłownia |  |  |
| Przygotowanie ścian do malowania (poprawki tynkarskie) |  |  |
| Malowanie ścian (kolor do uzgodnienia) i sufitu na biało |  |  |
| Uzupełnienie terakoty po przeróbkach hydraulicznych |  |  |
| Wymiana drzwi na p/pożarowe |  |  |
| RAZEM POMIESZCZENIE L |  |  |
| Pomieszczenie K – pomieszczenie magazynowe |  |  |
| Przygotowanie ścian do malowania (poprawki tynkarskie) |  |  |
| Malowanie ścian (kolor do uzgodnienia) i sufitu na biało |  |  |
| RAZEM POMIESZCZENIE K |  |  |
| Prace na zewnętrz budynku |  |  |
| Mycie, uzupełnienie ubytków i malowanie elewacji całego budynku |  |  |
| Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do wejścia budynku zgodnie z wymogami prawnymi |  |  |
| Razem prace na zewnątrz budynku |  |  |
| OGÓŁEM PRACE ADAPTACYJNE |  |  |

Oświadczam, że:

* Jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Składając ofertę akceptuję, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku mojego działania (złożenie oferty a następnie wycofanie się).
* Akceptuję termin wykonania przedmiotu Zapytania i jego poszczególnych etapów.
* Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia.
* Posiadam stosowny wpis w dokumencie rejestrowym potwierdzający możliwość świadczenia usługi zgodnej z zakresem Zapytania ofertowego.
* Posiadam potencjał, wiedzę i doświadczenie do świadczenia usługi zgodnej z zakresem Zapytania ofertowego.
* Dysponuję niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne wykonanie niniejszego zamówienia.
* Zaakceptuję wymogi poddania się kontroli przez uprawnione do tego organa i instytucje, stanowiące jeden z elementów zasad realizacji projektów dofinansowanych z UE.
* Cena łączna oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym oraz określony podczas wizji lokalnej w adaptowanych pomieszczeniach, jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.
* Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
* Wymagania stawiane przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do wykonania zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
* W przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
* Gwarantuję, że cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji zamówienia.
* Nie jestem przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani w stosunku do mnie nie jest ogłoszona upadłość, nie jestem poddany procesowi likwidacyjnemu, a także moje sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
* Nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
* Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
* Składam niniejszą ofertę we własnym imieniu.
* Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………………………………………………………………….. (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

* Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
* Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy)\*
* Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (KRS, CIGD, inny dokument)
* ……………………………………………………………………… (inne, wymienić jakie)

……………………………………………………..

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta/Wykonawcy

\* Niepotrzebne skreślić