KARTA INFORMACYJNA

PRZEDSIĘWZIĘCIA

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 	Odbudowa jazu Osiek-Pracz

LOKALIZACJA: 		Osiek n/Notecią, gm. Wyrzysk, pow. pilski

INWESTOR: 	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu  Rejonowy Oddział w Pile

ADRES: 			ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, 
tel. 67 2123244, faks 67 2125175

Karta informacyjna przedsięwzięcia

sporządzona zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 tekst jednolity).

Nazwa przedsięwzięcia:
„Odbudowa jazu Osiek-Pracz”

1.	Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Odbudowywany jaz Osiek-Pracz usytuowany jest w km 6+280 rzeki Łobzonki we wsi Pracz, gm. Wyrzysk, pow. pilski, 100 m poniżej mostu drogowego (trasa Osiek-Ruda)

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła.
 W ramach odbudowy jazu Osiek – Pracz planowane są następujące roboty budowlane:
•	rozbiórka istniejącego jazu o przyczółkach kamiennych,
•	budowa nowego jazu, żelbetowego,
•	budowa przepławki szczelinowej,
•	remont wlotu do kanału ulgi.
Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 ze zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Stosownie do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, niniejsza inwestycja została zaliczona do IV klasy technicznej, ponieważ służy do nawodnień obszaru o powierzchni F < 4 km2.
Przyjęto wskaźnik określający powierzchnię obszaru nawadnianego jako wyższy od wskaźnika określającego wysokość piętrzenia H<2 m (budowla pozaklasowa). 
Omawiana w niniejszym opracowaniu inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, w rozumieniu art.135. ust. 1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 ze zm.).

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia uzyskano już wszystkie niezbędne decyzje i uzgodnienia, realizacja jest w toku. Niniejsza karta związana jest z wnioskiem Inwestora o zmianę decyzji środowiskowej (na podst. art. 155 KPA) wydanej przez Burmistrza Wyrzyska z dnia 25.02.2011 r. znak OSZP 7624/24/09 w zakresie zmiany punktu 2 poprzez wykreślenie: „prace budowlane oraz wycinkę drzew i krzewów prowadzić w okresie od 15 sierpnia do 15 marca, czyli poza okresem rozrodczym zwierząt”. Wykonano większość prac przygotowawczych tj. wycinkę niezbędnych drzew, zdjęcie warstwy humusu, kanał obiegowy oraz tymczasową drogę dojazdową do jazu. W obliczu występowania wysokich stanów wód w rzece Łobzonce zakończenie przedmiotowego zadania we wskazanych w decyzji ramach czasowych będzie bardzo trudne. Sytuacja wysokich stanów wód powtarza się każdego roku i trwa w okresie późno letnim oraz jesiennym (dopływ z rz. Orla). W toku wydanych wcześniej decyzji opracowany został „Raport oddziaływania na środowisko”, w którym stwierdzono, że „realizacja inwestycji nie będzie miała znaczącego wpływu na obszary chronione zlokalizowane w dolnym biegu rzeki.”, „ze względu na małą skale przedsięwzięcia, potencjalnie negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko w fazie jej budowy jak i funkcjonowania będzie ograniczone do skali lokalnej” oraz że „...realizacja inwestycji będzie charakteryzowała się w wielu aspektach pozytywnym wpływem na analizowane elementy środowiska”
Podstawowe roboty budowlane będą odbywać się w jednym miejscu (inwestycja punktowa), teren prac położony jest miejscowości Osiek n/Notecią, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 194, na której odbywa się intensywny ruch pojazdów i czynnych torów kolejowych relacji Piła. Szybkie zakończenie prac pozwoli na sprawne przepuszczanie wód wielkich przez nowo wybudowany jaz i przepławkę dla ryb, przez co zmniejszy się zagrożenie stratami powodziowymi na użytków rolnych i ogródkach działkowych.
Inwestycja jest realizowana w ramach PROW 2007-2013 Działanie 125 Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” z planowanym terminem realizacji zakończenia 05.12.2014 r.
2.	Dane dotyczące działek.
Projektowane roboty prowadzone będą na terenie lub w sąsiedztwie następujących działek: Obręb: Osiek u/Notecią.
Lp	Nr działki	Nazwisko wiaściciela	Adres	Powierzchnia [ha]	
				całk.	do wykupu	
1	950
955	Skarb Państwa
Wielkopolski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddział w Pile	ul. Motylewska 7
64-920 Piła	1,42
0,22	-
-	
2	1017	Jagodziński Jerzy	Kosztowo 12 m. 2
89-300 Wyrzysk	2,14	-	
3	951
954	Czarnota Danuta	Osiek n/Notecią
ul. Różana 12	6,25
1,80	0,0840
0,0012	
4	958	Giese Krzysztof	Osiek n/Notecią
ul. 11 Listopada 4	0,79	-	
5	953	Starosta Pilski	Al. Niepodległości
64-920 Piła	0,1400	0,0038	
3.	Obsługa komunikacyjna.
Dojazd do jazu projektowaną drogą gruntową wzdłuż działki nr 955 (rów) - pas szerokości 4,0 m, proj. do wykupu na działce nr 951, 954.
4.	Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szata roślinną.
Powierzchnia zajmowana przez jaz:
-	istniejący			- 130 m2
-	projektowany			-210 m2
-	umocnienia elastyczne	- 120 m2
Powierzchnia zajmowana przez pozostałe elementy stopnia:
-	przepławka			- 46 m2
-	umocnienia przepławki	- 30 m2 
-	droga gruntowa		- 840 m2
Odbudowywany jaz stosownie do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, została zaliczony do IV klasy technicznej. Natomiast Rzeka Łobzonka jest prawobrzeżnym dopływem Noteci. Jest to rzeka IV rzędu. Jej ujście znajduje się w odległości około 17 km poniżej ujścia Kanału Bydgoskiego do Noteci. Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 990,8 km2 . Powierzchnia zlewni w przekroju planowanego jazu, wynosi 977,93 km2 . Na odcinku od źródła do przekroju zapory rzeka Łobzonka przyjmuje następujące większe dopływy: Orla, Lubcza, Jelonek oraz Stołunia. Zlewnia rzeki została w znaczącym stopniu zdrenowana jedynie poniżej przekroju planowanego jazu. 
Tereny przyległe do inwestycji są to intensywnie użytkowane tereny rolnicze – pola uprawne.
Na obecnym etapie realizacji inwestycji brak jest okrywy roślinnej.

5.	Rodzaj technologii.
Odbudowa jazu prowadzona jest przy wykorzystaniu tradycyjnej technologii czyli sprzętu mechanicznego – koparki, spycharki, samochód ciężarowy, zagęszczarka, młot pneumatyczny wraz z agregatem, pilarka łańcuchowa.
Większość sprzętu przewidzianego do wykorzystania podczas prac budowlanych potrzebna będzie przez krótki czas trwania robót (np. pilarka łańcuchowa wykorzystana będzie wyłącznie do wycinki drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia przywożona będzie tylko na potrzeby wycinki, zagęszczarka wykorzystana będzie w ostatniej fazie budowy do kształtowania skarp dlatego też nie zachodzi potrzeba by znajdowała się na terenie budowy od początku jej trwania) nie zachodzi więc potrzeba jego przechowywania na miejscu.
Dowóz materiałów budowlanych, takich jak kołki faszynowe, paliki, kamień do umocnień, materiały do wykonania jazu i przepławki dla ryb będzie się odbywał wywrotkami lub samochodami skrzyniowymi, natomiast dowóz betonu mieszarką betonową. 
Na czas budowy jazu i przepławki, koryto rz. Łobzonki będzie wyłączone na tym odcinku z eksploatacji poprzez wykonanie gródz z worków wypełnionych piaskiem, uszczelnionych folią PCV, zabezpieczających przed bezpośrednim dopływem wody.
Dodatkowym zabezpieczeniem przed filtracją będzie ścianka stalowa, na górnym i dolnym stanowisku docelowa, od strony przyczółków, tymczasowa na czas budowy.
Wody rz. Łobzonki w trakcie budowy przeprowadzane będą kanałem obiegowym.
Wykop fundamentowy odwadniany będzie powierzchniowo, przy pomocy pomp spalinowych, z odprowadzeniem wody do rz. Łobzonki, poniżej grodzy dolnej.

6.	Opis ewentualnych wariantów przedsięwzięcia.
W związku z faktem, że planowana inwestycja jest w realizacji i polega na odbudowie istniejącego, lecz już znacząco zniszczonego jazu, rozpatrzono tylko jeden wariant realizacji inwestycji, który polegać na budowie konstrukcji dokowej, monolitycznej z betonu C 30/37 w miejscu istniejącego jazu o konstrukcji kamiennej. Wariant alternatywny zakładał nie podjęcie realizacji inwestycji. 

7.	Przewidziana ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
Wykonanie jazu i regulacja rzeki nie są inwestycjami produkcyjnymi, nie wymagają poboru wody ani innych surowców i energii. Tylko na etapie budowy wystąpi zużycie materiałów dowiezionych: płyt betonowych, mieszanki betonowej, ścianek stalowych, kamienia i pospółki oraz paliw silnikowych.
W fazie eksploatacji jazu występował będzie pobór wody dla potrzeb stawów „Ostrów" oraz nawadniania łąk.

8.	Rozwiązania chroniące środowisko.
Prace związane z odbudową jazu nie będą negatywnie oddziaływać na życie i stan zdrowia ludności zamieszkującej okoliczny teren.
Eksploatacja planowanego jazu Osiek-Pracz nie wiąże się ze znaczącymi zmianami w strukturze użytkowania gruntów przyległych do inwestycji, bądź też ze znaczącymi zmianami hydrologicznymi poniżej lub powyżej planowanej inwestycji.
Poprawie ulegną warunki przepływu wód wielkich w wyniku zwiększenia światła jazu oraz obniżenia rzędnej progu jazu o 20 cm.
Projektowana przepławka umożliwi migrację ryb.
Przedmiotowego obiektu nie dotyczą problemy związane z:
- odprowadzeniem ścieków,
- emisją zanieczyszczeń gazowych,
- wytwarzaniem odpadów,
- emisją hałasu, wibracji i promieniowania.
W strefie robót nastąpią duże przekształcenia układów biocenotycznych, jednak ich skutki są odwracalne w krótkiej perspektywie czasowej.
- Skutki prowadzenia prac budowlanych będą miały nieznaczny, krótkotrwały wpływ na ekosystem tylko w trakcie ich wykonywania.
- Projekt budowy jazu i przepławki nie jest szkodliwy dla wszelkich elementów środowiska przyrodniczego, poza etapem wykonywania prac budowlanych.
- Stosowane materiały oraz technologie umożliwiają szybki przebieg procesów naturalnej
sukcesji i unaturalnienie modernizowanego odcinka cieku wraz z terenem przyległym.

9.	Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:
a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno - bytowych:	Nie dotyczy.
b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:	Nie dotyczy.
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:	Nie dotyczy.
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: Inwestycja nie spowoduje wytwarzania odpadów.
e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń: Nie dotyczy.
f) spalanie paliw (łączna nominalna moc, ilość i rodzaje pyłów i gazów odlotowych wprowadzanych do powietrza) - nie dotyczy. Jedynie w okresie budowy powstanie niewielka ilość pyłów przy transporcie i rozładunku materiałów budowlanych.
g) źródła i poziom hałasu (w dB): - nie dotyczy. W czasie prowadzenia robót koparkami, spycharkami chwilowo może powstać hałas do 90 dB. Odległość od najbliższych zabudowań wynosi ok. 200 m.

10.	Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:
Nie występuje.

11.	Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami), znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
Teren planowanej inwestycji wchodzi w skład obszaru specjalnej ochrony będącego elementem sieci NATURA 2000 - Dolina Łobżonki PLH300040. W pobliżu planowanej inwestycji znajduje się rezerwat przyrody – Zielona Góra jest to rezerwat leśny o powierzchni 96,09 ha. Miejsce inwestycji znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie – Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci 68840 ha. Ponadto obok ww. form ochrony przyrody w pobliżu omawianego terenu znajdują się indywidualne formy ochrony - pomniki przyrody.

12.	Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego
użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.
Nie ma potrzeby wydzielać obszarów ograniczonego użytkowania.

13.	Czy zachodzi konieczność usuwania zieleni - w jakim zakresie.
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia na obecnym etapie nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów.

Piła, dnia 15.05.2014 r.