**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 574873-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.**

Gmina Chmielnik: **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik**

 (Roboty budowlane)

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej** Tak

**Nazwa projektu lub programu**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych** Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający -** Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania -** Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających** -Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -**Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Chmielnik, krajowy numer identyfikacyjny 29100974500000, ul. Plac Kościuszki  7 , 26-020  Chmielnik, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 543 273, e-mail inwestycje@chmielnik.com, faks 413 543 273.
Adres strony internetowej (URL): www.chmielnik.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)** -Tak
www.chmielnik.com

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia -**Tak
www.chmielnik.com

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem -**Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**
**Elektronicznie** -Nie
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:** Nie
Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:** Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem kuriera
Adres: Gmina Chmielnik Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne** - Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
**Numer referencyjny:** IPS.271.38.2019
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny -** Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:** wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**
**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:** 6

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Chmielnik zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej. Postępowanie prowadzone jest w częściach, w podziale na 6 części:

**• Część 1 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik - Budynek Chmielnickiego Centrum Kultury”**

 Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem następujące rodzaje usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynku Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku, ul. Starobuska 10:

 - Ocieplenie ścian - styropian grafitowy EPS gr. 15cm (λ=0.032w/mK),

- Ocieplenie ścian – wełna mineralna gr.15cm (λ=0.032w/mK),

- Ocieplenie stropu- styropianem EPS037gr. 22 cm (λ=0.037 W/mK),

- Ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu – Polistyren ekstrudowany XPS gr. 12cm (λ=0.032w/mK),

- Wymiana stolarki okiennej na nowe okna z PCV,

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej z PCV,

- Wymiana pokrycia dachowego na nową papę termozgrzewalną,

- Montaż nowych rynien i rur spustowych wykonanych z blachy stalowej,

 - Remont schodów przy wejściach do budynku polegający na wymianie kostki brukowej, - Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych więźby dachowej,

-Udrożnienie przewodów wentylacyjnych,

- Ocieplenie istniejących kominów – Styropian EPS gr. 5cm (λ=0.038W/mK),

- Roboty związane z modernizacją kotłowni gazowej wraz z osprzętem o mocy 45kW:

 · Demontaż starego kotła wraz z armaturą i orurowaniem.

· Montaż nowego kotła kondensacyjnego zasilanego gazem ziemnym wraz z osprzętem.

· Montaż licznika ciepła.

· Demontaż starego podgrzewacza pojemnościowego. Montaż nowego podgrzewacza wraz z podłączeniem do nowej kotłowni.

· Demontaż / montaż instalacji gazu.

 - Wymiana istniejących instalacji elektrycznych:

 ♣ Instalacja oświetlenia ogólnego.

♣ Instalacja gniazd 230 V.

♣ Instalacja siłowa.

♣ Instalacja połączeń wyrównawczych.

♣ Instalacja odgromowa.

♣ Instalacja ochrony od porażeń - wymiana opraw oświetleniowych na LED.

- inne określone w załączonej dokumentacji projektowej – Załącznik nr 7 do SIWZ.

 **• Część 2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik - Budynek Szkoły Podstawowej w Suchowoli**

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem następujące rodzaje usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli nr 102:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych - Styropian EPS gr.15cm (λ=0.032w/mK),

- Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu– Polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm (λ=0.037w/mK),

- Wymiana stolarki okiennej na nowe okna z PCV,

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nowe z PCV,

 - Wymiana rynien i rur spustowych wykonanych z blachy stalowej,

- Remont schodów przy wejściu głównym do budynku oraz balkonu od str. południowej polegający na pokryciu ich płytkami mrozoodpornymi.

- Udrożnienie przewodów wentylacyjnych,

- Ocieplenie istniejących kominów –Styropian EPS gr. 5cm (λ=0.038W/mK),

- wymianę istniejącego kotła na paliwo stałe, na kocioł na pellet,

- nową instalację centralnego ogrzewania w całym budynku,

- wymianę istniejących zasobników ciepłej wody na jeden nowy,

- wymiana istniejących instalacji elektrycznych

♣ Instalacja oświetlenia ogólnego.

♣ Instalacja gniazd 230 V.

♣ Instalacja siłowa.

♣ Instalacja połączeń wyrównawczych.

♣ Instalacja odgromowa.

♣ Instalacja ochrony od porażeń.

- wymiana opraw oświetleniowych na LED.

- inne określone w załączonej dokumentacji projektowej – Załącznik nr 8 do SIWZ.

**• Część 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik - Budynek świetlicy wiejskiej w msc. Szyszczyce**

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem następujące rodzaje usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynku świetlicy wiejskiej w mc. Szyszczyce nr 53:

- Docieplenie posadzki - Wymiana wszystkich warstw posadzki na gruncie, ocieplenie styropianem EPS gr. 15cm (λ=0.037w/mK),

- Modernizacja ścian zewnętrznych Ocieplenie ścian - Styropian grafitowy EPS gr. 15cm (λ=0.032w/mK),

- Modernizacja stropu nad ostatnią kondygnacją -ocieplenie stropu- wełna mineralna między drewnianymi belkami gr. 24 cm (λ=0.04 W/mK)

- Modernizacja ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu - ocieplenie ścian – Polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm (λ=0.033w/mK)

- Wymiana stolarki okiennej na nowe okna z PCV,

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej z PCV,

- Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę,

- Montaż nowych rynien i rur spustowych wykonanych z blachy stalowej,

- Remont schodów przy wejściach do budynku polegający pokryciu ich płytkami mrozoodpornymi,

- Remont drewnianej przybudówki - wymiana elementów drewnianych,

 - Wentylacja - udrożnienie przewodów wentylacyjnych oraz wykonanie nowej wentylacji w pom. 13,

- Ocieplenie istniejących kominów – Styropian EPS gr. 5cm (λ=0.038W/mK),

- W zakresie instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni:

♣ Montaż kotła na pellet o mocy 25kW w systemie zamkniętym wraz z osprzętem,

♣ Montaż zasobnika wody o pojemności 150l,

♣ Montaż grzejników wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą,

♣ Montaż rurociągów w kotłowni,

♣ Montaż rurociągów zasilających.

- wykonanie w całym budynku nowej instalacji elektrycznej z uwzględnieniem nowych istniejących przepisów w systemie TN-S.

- montaż opraw oświetleniowych LED.

- inne określone w załączonej dokumentacji projektowej – Załącznik nr 11 do SIWZ.

 **• Część 4 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik - Budynek świetlicy wiejskiej w msc. Jasień** Przedmiot zamówienia w Część 4 obejmuje dwa zadania:

**4.1 Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Jasieniu:**

Przebudowa obejmuje swym zakresem wydzielenie nowych pomieszczeń, wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych oraz przystosowanie wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych. W ramach zadania należy wykonać roboty rozbiórkowe, murowe, tynkarskie, okładzinowe, posadzkarskie i malarskie oraz instalację kanalizacji sanitarnej wewnętrznej. Zakres prac określa dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 12.2 do SIWZ.

**4.2 Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Jasieniu:**

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jasieniu, nie podpiwniczonego bez poddasza użytkowego.

W budynku zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne:

 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku - styropian PS-E FS15 gr. 14 cm,

- docieplenie stropu nad parterem: wełna mineralna gr 24 cm i posadzki na gruncie - styropian PS-E FS 100 – 14cm,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- wymiana instalacji c.w.u,

- wymiana okien - stolarka zewnętrzna PCV, szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U=0,63 W/m²K,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- wymiana instalacji sanitarnych wewnętrznych w obiekcie:

 • instalacje: z.w., c.w.u.,

• instalacja kanalizacji sanitarnej,

• instalacje centralnego ogrzewania wraz z kotłownią na paliwo stałe (pellet),

- inne określone w załączonej dokumentacji projektowej – Załącznik nr 12.1 do SIWZ.

 • **Część 5 -Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Budynek MGOPS Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym**

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem następujące rodzaje usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynku MGOPS - ŚDS i Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zrecze Duże:

- Docieplenie ścian zewnętrznych (do poziomu gruntu) z wykorzystaniem płyt styropianowych o gr. 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK;

 - Docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych (powyżej poziomu gruntu) z wykorzystaniem płyt styropianowych o gr. 10cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK;

- Docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych (poniżej poziomu gruntu) z wykorzystaniem płyt styrodurowych o gr. 10cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,037W/mK;

- Docieplenie stropu nad parterem z wykorzystaniem mat z wełny mineralnej o gr. 25 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040W/mK;

- Docieplenie stropu nad piwnicą z wykorzystaniem mat z wełny mineralnej o gr.15 cm współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040W/mK;

- Wymiana stolarki okiennej na nowe okna PVC z nawiewnikami higrosterowanymi o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K w istniejących otworach okiennych. Współczynnik przewodzenia ciepła dla szkleń minimum: U=0,6 W/m2K;

- Wymiana oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych o współczynniku U=1,3 W/m2K w istniejących otworach;

 - Ocieplenie ościeży otworów okiennych i drzwiowych wykorzystaniem płyt styropianowych o gr. 3 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK;

- Wymiana poszycia zadaszenia nad wejściem głównym i bocznym do budynku ze względu na zły stan techniczny ;

- Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne wg projektu branżowego;

 - Wymiana oświetlenia zewnętrznego wg projektu branżowego;

- Wymiana obróbek blacharskich kominów;

 - Wykonanie orynnowania, obróbek blacharskich;

- Wymiana instalacji c.o. wg projektu branżowego;

- Wymiana podgrzewacza wody na nowy wg projektu branżowego;

- Wymiana źródła ciepła,

- Podłączenie go do nowego kotła gazowego i połączenie podgrzewacza z istniejącą instalacją cwu.

- Wymiana rurociągów,

 - Wymiana grzejników z montażem głowic termostatycznych,

- Inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac termomodernizacyjnych określone w załączonej dokumentacji projektowej – Załącznik nr 9 do SIWZ.

 • **Część 6 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Budynek OSP w Kotlicach**

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem następujące rodzaje usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynku OSP w Kotlicach:

- Docieplenie ścian zewnętrznych (powyżej poziomu gruntu) z wykorzystaniem płyt styropianowych o gr. 14 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK;

 - Docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych (poniżej poziomu gruntu) z wykorzystaniem płyt styrodurowych o gr. 14cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,037W/mK;

 - Docieplenie stropu nad piętrem z wykorzystaniem granulatu wełny mineralnej o gr. 25 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,039W/mK;

- Wymiana oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych o współczynniku U=1,3 W/m2K w istniejących otworach;

 - Ocieplenie ościeży otworów okiennych i drzwiowych wykorzystaniem płyt styropianowych o gr. 3 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK;

- Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LDE wg projektu branżowego;

- Wymiana oświetlenia zewnętrznego wg projektu branżowego;

- Wykonanie orynnowania, obróbek blacharskich;

 - Wykonanie instalacji odgromowej;

- Wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem głównym z blachy trapezowej lub poliwęglanu na podkonstrukcji stalowej;

- modernizację instalacji c.o. w zakresie: wymiana źródła ciepła, rozprowadzenie rurociągów, montaż grzejników z głowicami termostatycznymi z regulacją przepływu wg projektu branżowego;.

- modernizacja instalacji c.w.u. polegająca na wymianie podgrzewacza pojemnościowego i podłączeniu go do nowego kotła wg projektu branżowego;

- Wyczyszczenie i przygotowanie podłoża schodów wejściowych oraz wykonanie nowych okładzin poprzez obłożenie schodów i cokolików płytkami;

- inne określone w załączonej dokumentacji projektowej – Załącznik nr 10 do SIWZ.

1. W zakres zamówienia wchodzi także zabezpieczenie terenu robót, wywóz i utylizacja odpadów oraz prowadzenie dokumentacji gospodarki odpadami wymaganej przepisami szczególnymi, uporządkowanie terenu robót oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej.

UWAGA: • Po realizacji robót termomodernizacyjnych stropy, ściany, posadzki należy doprowadzić do stanu użytkowego o standardzie nie gorszym niż pierwotny. Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót, w tym wszelkie prace pomocnicze i montażowe, towarzyszące wymagane do zrealizowania zadania w stanie gotowym do użytkowania ( podana cena ofertowa zawierać będzie również wartość tych czynności).

• Informacje co do przebiegu wykonywanych robót:

a. Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu, istniejącymi obiektami i wszelkimi warunkami mogącymi mieć wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.

 b. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonywanie prac zgodnie z projektem, uzgodnieniami z zamawiającym i koordynację z wszystkimi branżami.

c. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

d. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty przed szkodami tj. zapewnić tymczasowe osłony ochronne, ogrodzenia itp. chroniące obiekt. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.

e. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom przyległego terenu.

 f. Dobór i kolorystyka wszelkich elementów wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych podlega akceptacji Zamawiającego.

3**) Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

**4) Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Chmielnik” planowany jest do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Efektywna i zielona energia” Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

W związku z tym, że wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania jest w ocenie w przypadku nie przyznania środków na jego realizację przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 7 – 12 do SIWZ:

- Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, audyty i STWiOR ChCK, -Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, audyty i STWiOR Suchowola,

- Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, audyty i STWiOR – Zrecze D.

- Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, audyty i STWiOR – Kotlice,

-Załącznik nr 11- Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, audyty, STWiOR-Szyszczyce,

- Załącznik nr 12 - Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, audyty i STWiOR – Jasień.

6) Przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego umożliwiającego Wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę robót budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu zamówienia.

7) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza się zaproponowanie w ofercie równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.

8) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia ( z zachowaniem zasady anonimowości) na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać.

9) **Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty**, w tym użyte materiały oraz dostarczone i zamontowane urządzenia, **na okres nie krótszy niż 36 miesięcy**. Termin udzielonej gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

10) Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót, w tym wszelkie prace pomocnicze i montażowe, towarzyszące wymagane do zrealizowania zadania w stanie gotowym do użytkowania ( podana cena ofertowa zawierać będzie również wartość tych czynności).

11) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane materiały budowlane były nowe i nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz posiadały certyfikaty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

12) Kosztorys ofertowy uproszczony należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pozostałych załączników opisujących przedmiot zamówienia.

13) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą art. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

14) Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Stosowne oświadczenie w swojej treści Formularz ofertowy stanowiący – Załącznik nr 1 do SIWZ.

15) Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego statusu przedsiębiorcy ( informacja o charakterze statystycznym wymagana do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, publikowanego przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych) zamieszczonego w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm.) za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Zgodnie z art. 106 ww. ustawy za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 3. Dodatkowe wymagania:

3.1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem, celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

3.3. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ i załącznikach do SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne”. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ.

**II.5) Główny kod CPV:** 45000000-7
**Dodatkowe kody CPV:**

|  |
| --- |
| Kod CPV |
| 45321000-3 |
| 45330000-9 |
| 45453000-7 |
| 45421000-4 |
| 45400000-1 |
| 45410000-4 |
| 45442100-8 |
| 45310000-3 |

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:
Wartość bez VAT:
Waluta:
*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp na wartość nie większą niż 20 % wartości zamówienia.
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**
miesiącach:    *lub* **dniach:**
*lub*
**data rozpoczęcia:**   *lub* **zakończenia:** 2020-10-30

**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**
Określenie warunków:

1. **Doświadczenie zawodowe**

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, **co najmniej jedno (1) zamówienie** odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na pracach termomodernizacyjnych o wartości nie mniejszej niż:

 **• w przypadku składania oferty na Część 1 – 600 000,00 zł brutto** ( słownie: sześćset tysięcy zł 00/100)

• **w przypadku składania oferty na Część 2 - 600 000,00 zł brutto** ( słownie: sześćset tysięcy zł 00/100)

• **w przypadku składania oferty na Część 3 - 400 000,00 zł brutto** ( słownie: czterysta tysięcy zł 00/100)

• **w przypadku składania oferty na Część 4 - 200 000,00 zł brutto** ( słownie: dwieście tysięcy zł 00/100)

• **w przypadku składania oferty na Część 5 - 200 000,00 zł brutto** ( słownie: dwieście tysięcy zł 00/100)

• **w przypadku składania oferty na Część 6 - 600 000,00 zł brutto** ( słownie: sześćset tysięcy zł 00/100).

W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia Zamawiający uzna również warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował 1 zamówienie odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na termomodernizacji budynków o wartości nie mniejszej niż 2 600 000,00 zł. brutto.

 W przypadku składania oferty na kilka wybranych części zamówienia Zamawiający uzna również warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował 1 zamówienie odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na termomodernizacji budynków o wartości nie mniejszej niż suma wartości prac termomodernizacyjnych wymaganych dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Zamawiający dopuszcza aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem dla wszystkich części pod warunkiem że doświadczenie to spełnia warunki określone odrębnie dla każdej z tych części.

1. **Potencjał techniczny**

 Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.

1. **Kadra techniczna**

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w następującymi zakresie:

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej ( kierownik budowy),

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).

Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -** Tak
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji -** Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1. **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,** jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt. 1 niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Ponadto **w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ**

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

**1) wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt. 2.3 a) – wzór Załącznik nr 5 do SIWZ

1. **wykaz osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt. 2.3 c) - wzór Załącznik nr 6 do SIWZ.

**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP -** nie dotyczy

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

a) Formularz ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ

b) Uproszczony kosztorys ofertowy (pomocniczo na potrzeby rozliczenia zadania)

c) Dowód wniesienia wadium.

d) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( art.22a ust.2 ustawy) – jeżeli dotyczy.

e) Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) OPIS**
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:** Tak
Informacja na temat wadium
1. **Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w** **wysokości 5 000,00 PLN** (słownie: pięć tysięcy PLN 00/100) **na każdą część zamówienia,** które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

 2. Wysokość wadium = liczba części na które Wykonawca składa ofertę x 5 000,00 zł.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych tj:

a) pieniądzu;

 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w/w pkt.2 lit. b-e SIWZ ( art.45 ust.6 pkt.2-5) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji.

5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Chmielnik 32 8483 0001 2001 0017 7441 0001

 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego.

7. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy:

- załączyć do oferty w oryginale; lub

- złożyć w pokoju nr 209 Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7 przed terminem składania ofert.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. jeżeli zajdą okoliczności wpływające na zatrzymanie wadium)

9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:

 a) Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

 b) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 c) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

 d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile

Wykonawca nie wskaże innego numeru konta.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 148 ust. 4 Pzp.

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:** Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:** Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej -Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| Okres gwarancji | 40,00 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** (przetarg nieograniczony) - Tak
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

**IV.4) Licytacja elektroniczna**
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem umowy wg załączonego wzoru oraz akceptacją zawartych we wzorze umowy klauzul.

 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach:

**a**. zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym,

**b**. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzoną przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury),

 **c.** jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych ,katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy ,

 **d**. zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej oraz zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót.

**e**. zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót.

**f.** wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich ( w tym również trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego spowodowanej mniejszymi niż planowane dochodami budżetowymi);

**g.** konieczności wykonania robót dodatkowych na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

**h.** opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

**i.** koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie , dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

**j**. możliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie , dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie ich przyczyniało się do osiągnięcia korzystniejszych efektów prac termomodernizacyjnych,

**k**. dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w okolicznościach w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

**l**. dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta na okres przekraczający 12 miesięcy.

**m.** dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany określone w lit. a) –c) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt l oraz m) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku tej zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. Waloryzacji o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy. Wzrost minimalnego wynagrodzenia i składek odprowadzanych na ZUS będzie dokonywana tylko w stosunku do osób zgłoszonych Zamawiającemu i będzie odnosiła się do osób których wynagrodzenie będzie mniejsze od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Na rok 2019 należy uwzględnić w zaoferowanej cenie kwotę minimalnego wynagrodzenia gdyż jest znana.

**n.** zmiany terminu wykonania umowy lub sposobu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania w trakcie realizacji umowy robót zamiennych lub robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, o ile ma to wpływ na uzgodniony termin realizacji umowy,

**o.** zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności (np. siła wyższa) lub na skutek działania osób trzecich/podmiotów trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, o ile działania te mają wpływ na uzgodniony termin realizacji umowy,

**p**. zmiany sposobu wykonania umowy w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn technologicznych lub funkcjonalnych w szczególności związanych z niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub dokumentacji projektowej, a także pojawieniem się na rynku nowych materiałów, urządzeń pozwalających na wykonanie przedmiotu umowy w lepszym niż przyjęty w projekcie standardzie, pozwalającym na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, lub w sytuacji gdyby realizacja przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu przewidzianych w dokumentacji rozwiązań groziłaby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

**q**. zmiany nazwy lub formy prawnej stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, r. wystąpienia siły wyższej (siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych, s. zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

 4. Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W/w zmiany wymagają sporządzenia i zawarcia aneksu do umowy.

**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**
**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym** *(jeżeli dotyczy):*
**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**
**Data: 2019-08-02, godzina: 10:00,**
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Tak

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** Nie
**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

|  |
| --- |
| **Część nr:** 1 **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik - Budynek Chmielnickiego Centrum Kultury** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

1. **Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem następujące rodzaje usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynku Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku, ul. Starobuska 10:

 - Ocieplenie ścian - styropian grafitowy EPS gr. 15cm (λ=0.032w/mK),

 - Ocieplenie ścian – wełna mineralna gr.15cm (λ=0.032w/mK),

- Ocieplenie stropu- styropianem EPS037gr. 22 cm (λ=0.037 W/mK),

 - Ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu – Polistyren ekstrudowany XPS gr. 12cm (λ=0.032w/mK),

- Wymiana stolarki okiennej na nowe okna z PCV,

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej z PCV,

- Wymiana pokrycia dachowego na nową papę termozgrzewalną,

- Montaż nowych rynien i rur spustowych wykonanych z blachy stalowej,

- Remont schodów przy wejściach do budynku polegający na wymianie kostki brukowej,

- Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych więźby dachowej,

-Udrożnienie przewodów wentylacyjnych,

- Ocieplenie istniejących kominów – Styropian EPS gr. 5cm (λ=0.038W/mK),

- Roboty związane z modernizacją kotłowni gazowej wraz z osprzętem o mocy 45kW:

 · Demontaż starego kotła wraz z armaturą i orurowaniem.

· Montaż nowego kotła kondensacyjnego zasilanego gazem ziemnym wraz z osprzętem.

 · Montaż licznika ciepła.

· Demontaż starego podgrzewacza pojemnościowego. Montaż nowego podgrzewacza wraz z podłączeniem do nowej kotłowni.

 · Demontaż / montaż instalacji gazu.

- Wymiana istniejących instalacji elektrycznych:

♣ Instalacja oświetlenia ogólnego.

 ♣ Instalacja gniazd 230 V.

♣ Instalacja siłowa.

♣ Instalacja połączeń wyrównawczych.

♣ Instalacja odgromowa.

♣ Instalacja ochrony od porażeń

- wymiana opraw oświetleniowych na LED.

- inne określone w załączonej dokumentacji projektowej – Załącznik nr 7 do SIWZ.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):**

45000000-7,

45321000-3,

45330000-9,

45453000-7,

45421000-4,

45400000-1,

45410000-4,

 45442100-8,

 45310000-3

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| Okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |
| --- |
| **Część nr: 2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik - Budynek Szkoły Podstawowej w Suchowoli** |

1. **Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem następujące rodzaje usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli nr 102:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych - Styropian EPS gr.15cm (λ=0.032w/mK),

- Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu– Polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm (λ=0.037w/mK),

- Wymiana stolarki okiennej na nowe okna z PCV,

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nowe z PCV,

- Wymiana rynien i rur spustowych wykonanych z blachy stalowej,

- Remont schodów przy wejściu głównym do budynku oraz balkonu od str. południowej polegający na pokryciu ich płytkami mrozoodpornymi.

- Udrożnienie przewodów wentylacyjnych,

- Ocieplenie istniejących kominów –Styropian EPS gr. 5cm (λ=0.038W/mK),

- wymianę istniejącego kotła na paliwo stałe, na kocioł na pellet,

 - nową instalację centralnego ogrzewania w całym budynku,

- wymianę istniejących zasobników ciepłej wody na jeden nowy,

- wymiana istniejących instalacji elektrycznych

♣ Instalacja oświetlenia ogólnego.

♣ Instalacja gniazd 230 V.

♣ Instalacja siłowa.

♣ Instalacja połączeń wyrównawczych.

♣ Instalacja odgromowa.

♣ Instalacja ochrony od porażeń.

- wymiana opraw oświetleniowych na LED.

- inne określone w załączonej dokumentacji projektowej – Załącznik nr 8 do SIWZ.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):**

45000000-7, 45321000-3, 45330000-9, 45453000-7, 45421000-4, 45400000-1, 45410000-4,

45442100-8, 45310000-3
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| Okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |
| --- |
| **Część nr: 3** **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik - Budynek świetlicy wiejskiej w msc. Szyszczyce** |

1. **Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub*

*robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem następujące rodzaje usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynku świetlicy wiejskiej w mc. Szyszczyce nr 53: - Docieplenie posadzki - Wymiana wszystkich warstw posadzki na gruncie, ocieplenie styropianem EPS gr. 15cm (λ=0.037w/mK),

- Modernizacja ścian zewnętrznych Ocieplenie ścian - Styropian grafitowy EPS gr. 15cm (λ=0.032w/mK),

- Modernizacja stropu nad ostatnią kondygnacją -ocieplenie stropu- wełna mineralna między drewnianymi belkami gr. 24 cm (λ=0.04 W/mK)

- Modernizacja ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu - ocieplenie ścian – Polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm (λ=0.033w/mK)

 - Wymiana stolarki okiennej na nowe okna z PCV,

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej z PCV,

- Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę,

- Montaż nowych rynien i rur spustowych wykonanych z blachy stalowej,

 - Remont schodów przy wejściach do budynku polegający pokryciu ich płytkami mrozoodpornymi,

- Remont drewnianej przybudówki - wymiana elementów drewnianych,

 - Wentylacja - udrożnienie przewodów wentylacyjnych oraz wykonanie nowej wentylacji w pom. 13,

 - Ocieplenie istniejących kominów – Styropian EPS gr. 5cm (λ=0.038W/mK),

- W zakresie instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni:

♣ Montaż kotła na pellet o mocy 25kW w systemie zamkniętym wraz z osprzętem,

♣ Montaż zasobnika wody o pojemności 150l,

♣ Montaż grzejników wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą,

♣ Montaż rurociągów w kotłowni,

♣ Montaż rurociągów zasilających.

- wykonanie w całym budynku nowej instalacji elektrycznej z uwzględnieniem nowych istniejących przepisów w systemie TN-S.

- montaż opraw oświetleniowych LED. - inne określone w załączonej dokumentacji projektowej – Załącznik nr 11 do SIWZ.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):**

45000000-7,

45321000-3,

45330000-9,

45453000-7,

45421000-4,

45400000-1,

45410000-4,

45442100-8,

45310000-3

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| Okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |
| --- |
| **Część nr 4:** **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik - Budynek świetlicy wiejskiej w msc. Jasień** |

1. **Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub*

*robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiot zamówienia w Część 4 obejmuje dwa zadania:

 **4.1 Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Jasieniu:**

Przebudowa obejmuje swym zakresem wydzielenie nowych pomieszczeń, wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych oraz przystosowanie wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych. W ramach zadania należy wykonać roboty rozbiórkowe, murowe, tynkarskie, okładzinowe, posadzkarskie i malarskie oraz instalację kanalizacji sanitarnej wewnętrznej. Zakres prac określa dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 12.2 do SIWZ.

**4.2 Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Jasieniu:**

 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jasieniu, nie podpiwniczonego bez poddasza użytkowego. W budynku zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku - styropian PS-E FS15 gr. 14 cm,

- docieplenie stropu nad parterem: wełna mineralna gr 24 cm i posadzki na gruncie - styropian PS-E FS 100 – 14cm,

 - wymiana instalacji elektrycznej,

- wymiana instalacji c.w.u,

- wymiana okien - stolarka zewnętrzna PCV, szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U=0,63 W/m²K,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- wymiana instalacji sanitarnych wewnętrznych w obiekcie:

 • instalacje: z.w., c.w.u.,

• instalacja kanalizacji sanitarnej,

• instalacje centralnego ogrzewania wraz z kotłownią na paliwo stałe (pellet),

- inne określone w załączonej dokumentacji projektowej – Załącznik nr 12.1 do SIWZ.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7, 45321000-3, 45330000-9, 45453000-7, 45421000-4, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8, 45310000-3
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| Okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |
| --- |
| **Część nr: 5** **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Budynek MGOPS Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym** |

1. **Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług*

*lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem następujące rodzaje usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynku MGOPS - ŚDS i Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zrecze Duże:

- Docieplenie ścian zewnętrznych (do poziomu gruntu) z wykorzystaniem płyt styropianowych o gr. 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK;

 - Docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych (powyżej poziomu gruntu) z wykorzystaniem płyt styropianowych o gr. 10cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK;

- Docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych (poniżej poziomu gruntu) z wykorzystaniem płyt styrodurowych o gr. 10cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,037W/mK;

- Docieplenie stropu nad parterem z wykorzystaniem mat z wełny mineralnej o gr. 25 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040W/mK;

 - Docieplenie stropu nad piwnicą z wykorzystaniem mat z wełny mineralnej o gr.15 cm współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040W/mK;

- Wymiana stolarki okiennej na nowe okna PVC z nawiewnikami higrosterowanymi o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K w istniejących otworach okiennych. Współczynnik przewodzenia ciepła dla szkleń minimum: U=0,6 W/m2K;

- Wymiana oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych o współczynniku U=1,3 W/m2K w istniejących otworach;

- Ocieplenie ościeży otworów okiennych i drzwiowych wykorzystaniem płyt styropianowych o gr. 3 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK;

- Wymiana poszycia zadaszenia nad wejściem głównym i bocznym do budynku ze względu na zły stan techniczny ;

- Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne wg projektu branżowego;

 - Wymiana oświetlenia zewnętrznego wg projektu branżowego;

- Wymiana obróbek blacharskich kominów;

- Wykonanie orynnowania, obróbek blacharskich;

- Wymiana instalacji c.o. wg projektu branżowego;

- Wymiana podgrzewacza wody na nowy wg projektu branżowego;

 - Wymiana źródła ciepła,

- Podłączenie go do nowego kotła gazowego i połączenie podgrzewacza z istniejącą instalacją cwu.

- Wymiana rurociągów,

- Wymiana grzejników z montażem głowic termostatycznych,

- Inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac termomodernizacyjnych określone w załączonej dokumentacji projektowej – Załącznik nr 9 do SIWZ.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):**

45000000-7,

45321000-3,

45330000-9,

45453000-7,

45421000-4,

45400000-1,

45410000-4,

45442100-8,

45310000-3
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| Okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |
| --- |
| **Część nr: 6 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Budynek OSP w Kotlicach** |

1. **Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub*

*robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem następujące rodzaje usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynku OSP w Kotlicach:

- Docieplenie ścian zewnętrznych (powyżej poziomu gruntu) z wykorzystaniem płyt styropianowych o gr. 14 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK;

- Docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych (poniżej poziomu gruntu) z wykorzystaniem płyt styrodurowych o gr. 14cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,037W/mK;

 - Docieplenie stropu nad piętrem z wykorzystaniem granulatu wełny mineralnej o gr. 25 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,039W/mK;

- Wymiana oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych o współczynniku U=1,3 W/m2K w istniejących otworach;

- Ocieplenie ościeży otworów okiennych i drzwiowych wykorzystaniem płyt styropianowych o gr. 3 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK;

 - Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LDE wg projektu branżowego;

- Wymiana oświetlenia zewnętrznego wg projektu branżowego;

- Wykonanie orynnowania, obróbek blacharskich;

- Wykonanie instalacji odgromowej;

- Wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem głównym z blachy trapezowej lub poliwęglanu na podkonstrukcji stalowej;

- modernizację instalacji c.o. w zakresie: wymiana źródła ciepła, rozprowadzenie rurociągów, montaż grzejników z głowicami termostatycznymi z regulacją przepływu wg projektu branżowego;.

- modernizacja instalacji c.w.u. polegająca na wymianie podgrzewacza pojemnościowego i podłączeniu go do nowego kotła wg projektu branżowego;

 - Wyczyszczenie i przygotowanie podłoża schodów wejściowych oraz wykonanie nowych okładzin poprzez obłożenie schodów i cokolików płytkami;

- inne określone w załączonej dokumentacji projektowej – Załącznik nr 10 do SIWZ.
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7, 45321000-3, 45330000-9, 45453000-7, 45421000-4, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8, 45310000-3
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT: - Waluta: -
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| Okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE: Sekretarz /-/ Andrzej Łopaciński**

|  |
| --- |
|  |