#### Załącznik nr 7 do SWZ

Znak sprawy: **UG.271.5.1.D.2022**

|  |
| --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |

na udzielenie zamówienia pn.:

Zakup i dostawa samochodu osobowego 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu

1. **Dane techniczno - użytkowe:**
2. Stan: fabrycznie nowy,
3. Rok produkcji: 2022,
4. Całkowita długość pojazdu: max 6 000 mm,
5. Wysokość przestrzeni pasażerskiej: min 1800 mm,
6. Liczba miejsc: 9, włącznie z miejscem kierowcy (liczba musi wynikać z homologacji), w tym 1 miejsce przystosowane do przewozu osoby na wózku inwalidzkim,
7. Typ nadwozia: osobowy
8. Dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 tony,
9. Moc silnika: min. 110 KM,
10. Pojemność skokowa: min. 1590 cm 3 ,
11. Rodzaj silnika: diesel,
12. Rodzaj skrzyni biegów: manualna,
13. Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniające wymogi Dyrektywy obowiązującej w dniu dostarczenia pojazdu do Zamawiającego. (Na dzień ogłoszenia postępowania obowiązuje dyrektywa CEE EURO 6(VI)/2007/715/EC w zakresie emisji spalin,
14. Zbiornik paliwa: min. 70 litrów,
15. Rodzaj napędu: przedni,
16. Tapicerka: materiałowa w ciemnym kolorze,
17. Klimatyzacja manualna lub elektroniczna w części przedniej oraz w części pasażerskiej ,
18. Wspomaganie układu kierowniczego,
19. Regulacja kolumny kierowcy "góra-dół",
20. Fotel kierowcy z regulacją wysokości,
21. Możliwość demontażu wszystkich foteli w II i III rzędzie siedzeń przestrzeni pasażerskiej,
22. Podłoga z materiału wodoodpornego pokrytego wykładziną antypoślizgową,
23. Szyba czołowa z filtrem,
24. Szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie,
25. Przyciemniane szyby tylne i tylne boczne,
26. Szyba tylna ogrzewana, wyposażona w wycieraczki,
27. Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektronicznie,
28. Bezpieczeństwo: system ABS lub równoważny, sygnalizator niezapiętych pasów, centralny zamek z pilotem, system wspomagania nagłego hamowania, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, system kontroli toru jazdy ESP lub równoważny, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich miejscach siedzących, immobilizer, światła przeciwmgłowe, czujnik światła i deszczu, czujniki parkowania min przód/tył,
29. Alarm antywłamaniowy
30. Drzwi przesuwne z prawej strony,
31. Drzwi w przestrzeni pasażerskiej zabezpieczone przed otwarciem,
32. Uchwyt i wysuwany elektrycznie stopień do wsiadania przy drzwiach przesuwnych,
33. Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone kąt otwarcia min: 110 stopni
34. Atestowane mocowanie do wózków inwalidzkich z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego,
35. Możliwość montażu wózka inwalidzkiego bez konieczności demontażu siedzeń,
36. Platforma najazdowa do wprowadzania wózków inwalidzkich,
37. Koło zapasowe, lewarek/podnośnik hydrauliczny samochodowy oraz klucz do kół,
38. Dwa komplety opon na obręczach stalowych (letnie i zimowe) przy czym dostarczony pojazd będzie posiadał założone opony dostosowane do pory roku,
39. Chlapacze przednie i tylne,
40. Radio z min 2 głośnikami,
41. Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka ostrzegawcza dla osoby dorosłej
42. Pełne oznakowanie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
43. Hak holowniczy
44. Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu – zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 poz. 110 z późn.zm.), które to dokumenty potwierdzać będą przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 70g ustawy Prawo o ruchu drogowym tj.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fabrycznie nowego pojazdu z dokumentami, które nie pozwolą na jego pierwszą rejestrację.
45. Pojazd spełnia wymagania obowiązujące na terenie Polski i dotyczące dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego, aktów prawnych oraz jest wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu wyposażenia ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późniejszymi zmianami ) i posiada wszystkie świadectwa homologacji oraz wymagane certyfikaty umożliwiające rejestrację pojazdu jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim wydane przez ustawowo uprawniony organ.
46. **Gwarancja**
47. minimum 24 m-cy gwarancji mechanicznej (na silnik i wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne) bez limitu kilometrów
48. minimum 24 m-cy na zabudowę
49. minimum 36 m-cy gwarancji na powłokę lakierniczą
50. minimum 8 lat (96 m-cy) gwarancji na perforację nadwozia

liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

1. **Warunki gwarancji**
2. Możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3. Możliwość zgłoszenia konieczności naprawy telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
4. Wykonywanie naprawy gwarancyjnej w terminie jak najkrótszym zgodnie z przewidywanymi terminami przez producenta pojazdu.
5. Wskazanie numerów telefonów, adresów email na które Zamawiający będzie mógł zgłaszać usterki/awarie pojazdu.
6. Możliwość wymiany pojazdu na nowy w sytuacji gdy w okresie gwarancji wystąpią istotne nieusuwalne wady w pojeździe, uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, potwierdzone opinią Rzeczoznawcy.
7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie samochodu w czasie między wydaniem samochodu przez Wykonawcę a odebraniem przez Użytkownika po naprawie (wymianie).
8. Najbliższy serwis Wykonawcy/autoryzowany serwis marki Wykonawcy winien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
9. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający ma prawo korzystać z rękojmi za wady fizyczne.
10. **Warunki dostawy**
11. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
12. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:
13. oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,
14. książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
15. książkę przeglądów serwisowych,
16. dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
17. fakturę VAT,
18. świadectwo zgodności WE,
19. kartę pojazdu,
20. inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.
21. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 450) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację.
22. **Termin realizacji zamówienia**

Do 70 dni od daty zawarcia umowy.

1. **Klasyfikacja wg wspólnego słownika zamówień CPV:**

34100000-8 Pojazdy silnikowe

34110000-1 Samochody osobowe

34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Kamień, dnia……………………………..

**ZATWIERDZA**

WÓJT

/-/

mgr Ryszard Bugiel