W odpowiedzi na pytania zamawiający odpowiada:

- każde podłoże do malowania powinno być przygotowane zgodnie z wytycznymi producenta farby (np. gruntowanie; czyszczenie mechaniczne, chemiczne; malowanie farbą podkładową)